**Профилактика пожарной безопасности по эксплуатации печного отопления и открытого огня.**

С началом отопительного сезона количество огненных происшествий из-за нарушений правил пожарной безопасности при использования печей увеличивается. Существует закономерность: больше половины печных пожаров происходит в тех домах, где не проводят своевременно ремонт печного оборудования. Чтобы избежать печальных последствий при эксплуатации печи необходимо соблюдать следующие требования:

перед началом отопительного сезона дымоходы и печи должны быть очищены от сажи;

печи, поверхности труб и стен, в которых проходят дымовые каналы, должны быть исправными, без трещин, а на чердаках - оштукатурены и побелены;

топка печей должна прекращаться не менее чем за 2 ч до отхода проживающих ко сну;

зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой и удалены в место, расположенное на расстоянии не менее 15 м от зданий (сооружений). При невозможности отвести место на расстоянии не менее 15 м от зданий (сооружений) допускается складировать золу, шлак в контейнерах, выполненных из негорючих материалов, с плотно закрывающейся крышкой, которые должны располагаться на расстоянии не менее 6 м от зданий (сооружений).

При эксплуатации печного отопления не допускается:

— осуществлять топку неисправных печей;

применять для розжига печи легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

— использовать для топки печей дрова, длина которых превышает размеры топки;

— топить печи с открытыми дверцами;

— перекаливать печи;

— оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними детям;

— топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

— сушить на печах и складывать возле их стен одежду и другие легковоспламеняющиеся предметы;

— эксплуатировать печь при отсутствии стационарной защиты пола из горючих материалов негорючим листовым или плитным материалом размерами не менее 0,7 x 0,5 м, располагаемым длинной его стороной вдоль печи.

Помимо растопки печи, огонь применяется и в других сферах деятельности: освещение, приготовление пищи, при курении. Пренебрежение мерами пожарной безопасности при курении, пользование приборами с открытым пламенем (фонарями, свечами, факелами, паяльными лампами и т.п.) в чердачных и подвальных помещениях, коридорах, кладовых и различных хозяйственных постройках крайне опасно.

Чтобы предотвратить пожары по причине неосторожного обращения с огнём:

— не оставляйте открытый огонь – горящие свечи, отопительные очаги, костер, гриль – без присмотра;

— убедитесь при осмотре, что все электрические приборы, компьютеры, аудио-видео и бытовая техника выключены из розеток, проверьте, перекрыта ли подача газа;

— устанавливайте свечи на несгораемом основании;

— держите горящую свечу вдали от легковоспламеняющихся материалов;

— не курите в кровати и в лежачем положении, в уставшем состоянии или в алкогольном опьянении, даже перед телевизором.

— никогда не выбрасывайте пепел из пепельницы в мусорную корзину сразу же после тушения сигареты, т.к. вы можете не заметить небольшие тлеющие частицы. Желательно сделать это через 3-4 часа

— будьте внимательнее при разжигании костров на открытой территории.