|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дзяржаўная ўстанова** **«Дзяржаўны энергетычны i газавы нагляд»****(Дзяржэнергагазнагляд)****Фiлiял Дзяржаўнай установы** **«Дзяржаўны энергетычны i** **газавы нагляд»****па Магiлёўскай вобласцi****КРЫЧАЎСКАЕ МIЖРАЁННАЕ АДДЗЯЛЕННЕ****Слаўгарадская раённая энергагазiнспекцыя**вул. Кастрычнiцкая, 3а, 213240, г. Слаўгарадтэлефон/факс (8-02246) 7-14-40 УНП 193226714Р/р. BY95AKBB30151055815287000000у філіяле №700-МАУ ААТ «ААБ Беларусбанк»БIК AKBBBY21700 |  | **Государственное учреждение****«Государственный энергетический и газовый надзор»****(Госэнергогазнадзор)****Филиал Государственного учреждения****«Государственный энергетический и газовый надзор»** **по Могилёвской области****КРИЧЕВСКОЕ МЕЖРАЙОННОЕ****ОТДЕЛЕНИЕ****Славгородская районная энергогазинспекция**ул. Октябрьская, 3а, 213240, г. Славгородтелефон/факс (8-02246) 7-14-40УНП 193226714Р/сч. BY95AKBB30151055815287000000в филиале №700 – МОУ ОАО «АСБ Беларусбанк»БИК AKBBBY21700 |
| От 16.07.2021 | № |  |  |  |
| на № |  | ад |  |  |  |

Руководителям сельскохозяйственных организаций Славгородского района

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

об обеспечении электробезопасности при выполнении сельскохозяйственных работ вблизи воздушных линий электропередач

Обеспечение бесперебойного электроснабжения потребителей - это задача, требующая установления особого режима охраны электрических сетей и его неукоснительного соблюдения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами. Правилами охраны линий электропередачи установлен круг основных методов охраны их, в который входят отвод земельных участков, установление охранных зон и минимально-допустимых расстояний до зданий, сооружений, земной и водной поверхности, устройство просек в лесных массивах и зеленых насаждениях, запрещение производства работ, которые могут привести к повреждениям электрических сетей. Правилами определен правовой режим охранных зон линий электропередачи. Как известно, территории охранных зон не изымаются из сельскохозяйственного оборота или иного использования. Не ограничивается и доступ граждан на эти территории. Вместе с тем, предприятиям (организациям), в ведении которых находятся электрические сети, предоставлено право приостанавливать работы, ведущиеся с нарушением требований по охране электрических сетей.

Охрана электрических сетей актуальна всегда и становится наиболее значимой в период массового выхода крупногабаритной техники на поля для посева с/х культур, заготовки кормов, уборки урожая.

Правилами предусмотрена обязательность получения разрешений на производство ряда работ вблизи электрических сетей. Такой порядок установлен с целью предотвращения возможности повреждения электрических сетей, но главное - преследует цель исключить нанесение ущерба здоровью и жизни людей, занятых этими работами.

Несоблюдение правил работы в охранных зонах линий электропередач может привести к несчастным случаям.

При выполнении сельскохозяйственных работ вблизи воздушных линий электропередачи на металлических корпусах машин и механизмов, а также на металлических трубопроводах могут наводиться опасные электрические потенциалы.

Для обеспечения безопасных условий работ в охранных зонах воздушных линий электропередачи необходимо выполнить следующие мероприятия: произвести инструктажи работающих.

 Выполнение работ с применением высокогабаритных машин и механизмов в охранной зоне воздушных линий должно проводиться по наряду-допуску и быть согласовано с владельцем электрических сетей, в ведении которых находится воздушная линия.

В каждом хозяйстве должен быть ответственный за обеспечение требований электробезопасности при выполнении сельскохозяйственных работ в охранной зоне воздушной линии. Он должен иметь не ниже IV квалификационной группы по технике безопасности.

Перед началом полевых работ ответственный за обеспечение требований электробезопасности при выполнении работ в охранной зоне воздушной линии обязан провести инструктаж со всеми лицами, предстоящая работа которых возможна в охранной зоне воздушной линии, что оформляется записью в журнал регистрации инструктажа по охране труда.

Работы в охранной зоне воздушной линии должны выполнять не менее чем два человека, один из которых наблюдающий.

Все проходящие по территории хозяйств воздушные линии следует нанести на карту землепользования с указанием напряжения и особо опасных мест.

Проезд машин и механизмов под проводами воздушной линии по проселочным дорогам и вне дорог, при выполнении уборочных работ, рекомендуется производить вблизи опор и поперек расположения линии электропередачи. При этом высота машин не должна превышать 4,5м.

Запрещается: работа погрузчиков под проводами воздушной линии; остановка машин и механизмов в охранной зоне воздушной линии; складирование кормов; разжигание костров; находиться обслуживающему персоналу на машине вне кабины или защитного козырька; выполнять ремонтно-профилактические работы на машине; работать при приближении или во время грозы.

В случае падения провода воздушной линии на машину или соприкосновения машины или механизма с проводом, а также при возникновении между проводом и машиной электрического разряда запрещается какая-либо дальнейшая работа на этой машине. При падении провода воздушной линии на машину водитель, не вылезая из кабины, должен немедленно остановить машину. Если при этом можно освободиться от оборванного провода передвижением машины, то необходимо это сделать как можно быстрее. В случае отсутствия такой возможности наблюдающий должен сообщить о случившемся хозяину электрических сетей и до прибытия аварийной бригады ни водитель, ни наблюдающий не должны предпринимать никаких самостоятельных действий.

Если в результате падения провода воздушной линии или возникновения электрического разряда машина загорится, то обслуживающий персонал должен немедленно ее покинуть, но так, чтобы не было одновременного соприкосновения человека с корпусом машины и землей. Лучше всего спрыгнуть на землю на обе сомкнутые ноги, не держась за машину, а удаляться от нее можно только прыжками на одной или двух сомкнутых вместе ногах, или гусиным шагом до снятия напряжения или на расстояние 8-10 метров. До прибытия специальной бригады запрещается предпринимать какие-либо действия по пожаротушению машины, при этом необходимо организовать охрану места происшествия.

При повреждении воздушных линий, обрыве проводов необходимо срочно сообщить дежурному персоналу электрических сетей административного района.

Постоянно проводить массово-разъяснительную работу среди своего персонала и населения об опасности электрического тока при прикосновении к частям находящимся под напряжением, приближении к оборванным проводам.

Помните! Соблюдение Правил электробезопасности сохранит жизнь Вам и Вашим близким.

Славгородская районная энергогазинспекция 2021г**.**