|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Дзяржаўная ўстанова**  **«Дзяржаўны энергетычны i газавы нагляд»**  **(Дзяржэнергагазнагляд)**  **Фiлiял Дзяржаўнай установы**  **«Дзяржаўны энергетычны i**  **газавы нагляд»**  **па Магiлёўскай вобласцi**  **КРЫЧАЎСКАЕ МIЖРАЁННАЕ АДДЗЯЛЕННЕ**  **Слаўгарадская раённая энергагазiнспекцыя**  вул. Кастрычнiцкая, 3а, 213245, г. Слаўгарад  тэлефон/факс (8-02246) 7-14-40  УНП 193226714  Р/р. BY95AKBB30151055815287000000  у ААТ «ААБ Беларусбанк»  БIК AKBBBYХ |  | | **Государственное учреждение**  **«Государственный энергетический и газовый надзор»**  **(Госэнергогазнадзор)**  **Филиал Государственного учреждения**  **«Государственный энергетический и газовый надзор»**  **по Могилёвской области**  **КРИЧЕВСКОЕ МЕЖРАЙОННОЕ**  **ОТДЕЛЕНИЕ**  **Славгородская районная энергогазинспекция**  ул. Октябрьская, 3а, 213245, г. Славгород  телефон/факс (8-02246) 7-14-40  УНП 193226714  Р/сч. BY95AKBB30151055815287000000  в ОАО «АСБ Беларусбанк»  БИК AKBBBY2Х |
|  | От 06.04.2020 № 44 | | Руководителям сельскохозяйственных организаций района | |

**ИНФОРМЦИОННОЕ ПИСЬМО**

**об обеспечении электробезопасности и соблюдении Правил охраны электрических сетей при производстве земляных работ в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи напряжением до и выше 1000 В.**

Обеспечение электробезопасности и бесперебойного электроснабжения – это задача, требующая установления особого режима охраны электрических сетей и его неукоснительного соблюдения всеми предприятиями, организациями и гражданами. Правилами охраны линий электропередачи установлен круг основных методов охраны их, в который входят установление охранных зон и минимально-допустимых расстояний до зданий, сооружений, запрещение производство работ, которые могут привести к повреждениям электрических сетей.

Охрана электрических сетей становится наиболее актуальной в период ведения строительных и земляных работ, несоблюдение Правил работы в охранных зонах линий электропередач может привести к несчастным случаям с людьми, занятыми этими работами, а также к нарушению бесперебойного электроснабжения потребителей электроэнергии.

Раскопки кабельных трасс или земляные работы вблизи них должны производиться только после согласования и получения соответствующего разрешения организации, эксплуатирующей кабельные линии не позднее чем за 12 суток до начала выполнения вышеуказанных работ. Расстояние от кабеля до места производства земляных работ определяется в каждом отдельном случае организацией, эксплуатирующей кабельную линию.

При производстве строительных и земляных работ, в охранных зонахподземных кабельных линий электропередачи без письменного согласия организации, эксплуатирующей эти линии **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- производить землечерпальные, взрывные и мелиоративные работы;

- производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, на вспахиваемых землях – на глубине более 0,45 метра, а также планировку грунта при помощи бульдозеров, экскаваторов и других землеройных машин.

Запрещается производить какие-либо действия, которые могут нарушить нормальную работу электрических сетей, привести к их повреждению или к несчастным случаям, в частности:

- размещать автозаправочные станции и иные хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах;

- загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;

- устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах и в близи них);

- производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 т, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов.

**Справочно:**

Охранная зона подземных кабельных линий электропередачи устанавливается в виде земельного участка, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линий от крайних кабелей **на расстоянии 1 метра**.

В порядке осуществления Государственного энергетического надзора, выполнения Правил, ив целях исключения нанесения ущерба здоровью и жизни людей, повышения надежности электроснабжения, Cлавгородская районная энергогазинспекция

**ПРЕДПИСЫВАЕТ**:

Руководителям предприятий и организаций:

1. Проработать данное информационное письмо с персоналом, выполняющим земляные работы в охранных зонах линий электропередачи под роспись. Принять меры по активизации массово-разъяснительной работы среди своего персонала и персонала субподрядных организаций об опасности электрического тока при прикосновении к частям находящимся под напряжением.
2. Перед началом производства строительных и земляных работ, в охранных зонахподземных кабельных линий электропередачи, ответственным лицам обеспечить проведение инструктажей со всеми лицами, предстоящая работа которых возможна в охранных зонах КЛ, с оформлением в журналах регистрации инструктажа по охране труда.
3. Выполнение земляных работ с применением машин и механизмов в охранной зоне КЛ проводить по нарядам-допускам и должно быть согласовано с владельцем электрических сетей, в ведении которых находятся кабельные линии.

**Должностные лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, виновные в нарушении Правил охраны электрических сетей, привлекаются к административной ответственности, согласно кодекса РБ об административных правонарушениях по статье 20.3.**

**Славгородская районная энергогазинспекция 06.04.2020г.**