|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дзяржаўная ўстанова** **«Дзяржаўны энергетычны i газавы нагляд»****(Дзяржэнергагазнагляд)****Фiлiял Дзяржаўнай установы** **«Дзяржаўны энергетычны i** **газавы нагляд»****па Магiлёўскай вобласцi****КРЫЧАЎСКАЕ МIЖРАЁННАЕ АДДЗЯЛЕННЕ****Слаўгарадская раённая энергагазiнспекцыя**вул. Кастрычнiцкая, 3а, 213245, г. Слаўгарадтэлефон/факс (8-02246) 7-14-40 УНП 193226714Р/р. BY95AKBB30151055815287000000у ААТ «ААБ Беларусбанк»БIК AKBBBYХ |  | **Государственное учреждение****«Государственный энергетический и газовый надзор»****(Госэнергогазнадзор)****Филиал Государственного учреждения****«Государственный энергетический и газовый надзор»** **по Могилёвской области****КРИЧЕВСКОЕ МЕЖРАЙОННОЕ****ОТДЕЛЕНИЕ****Славгородская районная энергогазинспекция**ул. Октябрьская, 3а, 213245, г. Славгородтелефон/факс (8-02246) 7-14-40УНП 193226714Р/сч. BY95AKBB30151055815287000000в ОАО «АСБ Беларусбанк»БИК AKBBBY2Х |
|  | От 06.04.2020 № 44 | Руководителям сельскохозяйственных организаций района |

 **ИНФОРМЦИОННОЕ ПИСЬМО**

**об обеспечении электробезопасности и соблюдении Правил охраны электрических сетей при производстве земляных работ в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи напряжением до и выше 1000 В.**

Обеспечение электробезопасности и бесперебойного электроснабжения – это задача, требующая установления особого режима охраны электрических сетей и его неукоснительного соблюдения всеми предприятиями, организациями и гражданами. Правилами охраны линий электропередачи установлен круг основных методов охраны их, в который входят установление охранных зон и минимально-допустимых расстояний до зданий, сооружений, запрещение производство работ, которые могут привести к повреждениям электрических сетей.

 Охрана электрических сетей становится наиболее актуальной в период ведения строительных и земляных работ, несоблюдение Правил работы в охранных зонах линий электропередач может привести к несчастным случаям с людьми, занятыми этими работами, а также к нарушению бесперебойного электроснабжения потребителей электроэнергии.

 Раскопки кабельных трасс или земляные работы вблизи них должны производиться только после согласования и получения соответствующего разрешения организации, эксплуатирующей кабельные линии не позднее чем за 12 суток до начала выполнения вышеуказанных работ. Расстояние от кабеля до места производства земляных работ определяется в каждом отдельном случае организацией, эксплуатирующей кабельную линию.

 При производстве строительных и земляных работ, в охранных зонахподземных кабельных линий электропередачи без письменного согласия организации, эксплуатирующей эти линии **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

 - производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

 - производить землечерпальные, взрывные и мелиоративные работы;

 - производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, на вспахиваемых землях – на глубине более 0,45 метра, а также планировку грунта при помощи бульдозеров, экскаваторов и других землеройных машин.

 Запрещается производить какие-либо действия, которые могут нарушить нормальную работу электрических сетей, привести к их повреждению или к несчастным случаям, в частности:

 - размещать автозаправочные станции и иные хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах;

 - загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;

 - устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах и в близи них);

 - производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 т, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов.

**Справочно:**

Охранная зона подземных кабельных линий электропередачи устанавливается в виде земельного участка, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линий от крайних кабелей **на расстоянии 1 метра**.

 В порядке осуществления Государственного энергетического надзора, выполнения Правил, ив целях исключения нанесения ущерба здоровью и жизни людей, повышения надежности электроснабжения, Cлавгородская районная энергогазинспекция

**ПРЕДПИСЫВАЕТ**:

 Руководителям предприятий и организаций:

1. Проработать данное информационное письмо с персоналом, выполняющим земляные работы в охранных зонах линий электропередачи под роспись. Принять меры по активизации массово-разъяснительной работы среди своего персонала и персонала субподрядных организаций об опасности электрического тока при прикосновении к частям находящимся под напряжением.
2. Перед началом производства строительных и земляных работ, в охранных зонахподземных кабельных линий электропередачи, ответственным лицам обеспечить проведение инструктажей со всеми лицами, предстоящая работа которых возможна в охранных зонах КЛ, с оформлением в журналах регистрации инструктажа по охране труда.
3. Выполнение земляных работ с применением машин и механизмов в охранной зоне КЛ проводить по нарядам-допускам и должно быть согласовано с владельцем электрических сетей, в ведении которых находятся кабельные линии.

**Должностные лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, виновные в нарушении Правил охраны электрических сетей, привлекаются к административной ответственности, согласно кодекса РБ об административных правонарушениях по статье 20.3.**

 **Славгородская районная энергогазинспекция 06.04.2020г.**