О результатах месячника безопасного труда при проведении массовых уборочных работ в сельскохозяйственных организациях области.

В период с 26.07.2021 по 26.08.2021 в соответствии с Планом мероприятий на 2021 год по реализации в Могилевской области положений Директивы Президента Республики Беларусь от 11.03.2004 № 1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины», утвержденным решением Могилевского облисполкома от 29.10.2020 № 6-65, проведен месячник безопасного труда при проведении массовых уборочных работ в сельскохозяйственных организациях Славгородского района.

В течение месячника государственным инспектором труда Могилевского областного управления Департамента государственной инспекции труда оказана практическая и методическая помощь по вопросам законодательства об охране труда руководителям и специалистам 10 сельскохозяйственных организаций района.

Результаты месячника показали, что для создания здоровых и безопасных условий труда, предупреждения производственного травматизма при выполнении уборочных работ в сельскохозяйственных организациях области необходимо обеспечить безусловное соблюдение требований Правил охраны труда при производстве и послеуборочной обработке продукции растениеводства, утвержденных постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 15.04.2008 № 36, Правил по охране труда при ремонте, техническом обслуживании и постановке на хранение сельскохозяйственных машин, агрегатов и оборудования, утвержденных постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 25.02.2008 № 14, в том числе:

на въездных воротах территорий зерносушильных комплексов разместить схемы движения транспорта с указанием разрешенных и запрещенных направлений, размещения зданий и сооружений, пожарных проездов и подъездов к ним, пожарных гидрантов;

на территориях зерносушильных комплексов установить указатели проездов и проходов, а также специальные надписи и дорожные знаки ограничения максимальной скорости и направления движения автотранспорта, определить места стоянки транспортных средств;

запереть металлические решетки, закрывающие завальные ямы, на замки;

завальные ямы закрыть металлическими решетками с размером ячеек не более 250х75 мм;

оградить приямки норий защитными ограждениями;

закрыть люки бункеров завальных ям для зерна на зерноочистительных комплексах;

движущиеся и вращающиеся части зерноочистительного оборудования (ременные, цепные и других передачи) закрыть защитными ограждениями;

запретить эксплуатацию самодельных деревянных приставных лестниц сбитых гвоздями, без скрепления тетив стяжными болтами, без испытания статической нагрузкой;

исключить допуск к выполнению работ трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства без наличия при себе соответствующего удостоверения на право управления;

карданные передачи приводов прицепной несамоходной техники, агрегатированной с трактором закрыть защитными ограждениями;

исключить допуск работников к работе без прохождения обучения, инструктажа, стажировки и проверки знаний по вопросам охраны труда и средств индивидуальной защиты.

Главный государственный инспектор

отдела надзора за соблюдением

законодательства об охране труда

Могилевского областного управления

Департамента государственной

инспекции труда Е.А. Хотина